# Conservación y transporte (ver figura I)

- Vacíe y limpie el depósito (1). Para evitar la formación de moho, asegúrese de que el filtro plisado (28) y la zona interior del aspirador estén secos.
- Enrolle el cable de red en el soporte de cables (13).
- Inserte los accesorios en los soportes previstos: adaptador de aspiración (18) en el soporte (12), boquilla de ranuras (23) en el soporte (15), boquilla de suciedad gruesa (22) en el soporte (16).
- Coloque la manguera de aspiración (17) alrededor de la parte superior del aspirador en el soporte (14).
- Lleve el aspirador solo por el asa de transporte (5).
- Guarde el aspirador en una habitación seca y asegúralo contra el uso no autorizado.
- Para fijar los rodillos guías (9) pise hacia abajo el freno de rodillo guía (10).