# Technické údaje

Vysavač pro mokré a suché sání | GAS 20 L SFC
--- | ---
Číslo zboží |  | ‎3 601 J7B 1..‎‎‎‎
Jmenovité napětí | V | 220–240
Jmenovitý příkon | W | 1200
Frekvence | Hz | 50–60
Objem nádoby (brutto/netto) | l | 19/15
Čistý objem (kapalina) | l | 11,5
Objem vaku na prach | l | 7,5
Max. podtlakA)
Vysavač | hPa | 202
Motor | hPa | 215
Max. objemový průtokA)
Vysavač | l/s m³/s | 31,5 0,0315
Motor | l/s m³/s | 62 0,062
Max. sací výkon | W | 245
Plocha skládaného filtru | m² | 0,28
Třída prachu |  | L
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 6,4
Třída ochrany |  | /I
Stupeň krytí vysavače |  | IPX4
Stupeň krytí síťové zástrčky pro Švýcarsko |  | IP55

A)

  Měřeno se sací hadicí s Ø 35 mm a délkou 3 m

Údaje platí pro jmenovité napětí [U] 230 V. U odlišných napětí a u specifických provedení pro příslušné země se mohou tyto údaje lišit.

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.

Automatické zapnutí/vypnutíA)
| Jmenovité napětí | Maximální výkon | Minimální výkon
--- | --- | --- | ---
EU | 230 V | 2 000 W | 100 W
FR | 230 V | 2 000 W | 100 W
UK | 230 V | 1 700 W | 100 W
CH | 230 V | 1 100 W | 100 W
DK | 230 V | 1 100 W | 100 W

A)

  Údaj přípustného příkonu připojeného elektrického nářadí (specifický pro příslušnou zemi)