# Ақаулықтарды жою

- Егер ақаулық пайда болса, (мысалы, сүзгі бұзылған болса) шаңсорғышты дереу өшіру керек болады. Қайта іске қосудан алдын ақаулықты жою керек.

Мәселе | Шешімі
--- | ---
Сору турбинасы жұмыс істемей тұр. | Желілік кабельді, ашаны, сақтандырғышты, розетканы және қалтқыны (29) тексеріңіз.
Қосу/өшіру түймесін (4) қысқаша басыңыз немесе розеткаға жалғанған электр құралын (3) қосыңыз.
Сору турбинасы өшеді. | Контейнерді (1) босатыңыз.
Сору турбинасы контейнер босатылғаннан кейін де жұмыс істемей тұр. | Шаңсорғышты өшіріп, 5 секунд күтіңіз, 5 секунд өткеннен кейін қайта қосыңыз.
Қалтқыны (29) тазалаңыз.
Сору қуаты төмендеді. | Сору саптамасын, сору құбырын (21), сорғыш шлангіні (17) немесе қатпарлы сүзгіні (28) жиналып қалған кірден тазартыңыз.
Қоқыс қабын (20) немесе шаң жинағыш қапты алмастырыңыз.
Шаңсорғыштың жоғарғы бөлігін (6) дұрыс орнатып, құлыптарын (7) жабыңыз.
Қатпарлы сүзгіні (28) ауыстырыңыз.
Шаң сору кезінде шаң шығып жатыр | Қатпарлы сүзгінің (28) дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.
Қатпарлы сүзгіні (28) ауыстырыңыз.
Өшіру автоматикасы (ылғалды сору) жұмыс істемей тұр. | Қалтқыны (29) тазалаңыз.
Сұйықтықтар ток өткізбейтін болса немесе көбік пайда болса, өшіру автоматикасы жұмыс істемейді. Толтыру деңгейін жүйелі түрде бақылаңыз.