# Montaggio dell’accessorio di aspirazione (vedere Fig. A)

Il tubo flessibile di aspirazione (17) è dotato di un sistema a fermaglio, che consente di collegare l’accessorio di aspirazione (adattatore di aspirazione (18), bocchetta curva (19)).

## Montaggio delle bocchette e dei tubi

- Innestare la bocchetta curva (19) sul tubo flessibile di aspirazione (17) sino a far scattare udibilmente in sede i due pulsanti (24) del tubo flessibile di aspirazione.
- Innestare quindi saldamente l’accessorio di aspirazione desiderato (bocchetta per particelle di grosse dimensioni, bocchetta a fessura lunga, tubo di aspirazione ecc.) sulla bocchetta curva (19).
- Per eseguire lo smontaggio, premere i pulsanti (24) verso l’interno e separare i componenti.

## Montaggio dell’adattatore per l’aspirazione polvere

- Innestare l’adattatore di aspirazione (18) sul tubo flessibile di aspirazione (17) sino a far scattare udibilmente in sede i due pulsanti (24) del tubo flessibile di aspirazione.
- Per eseguire lo smontaggio, premere i pulsanti (24) verso l’interno e separare i componenti.