# 보수 정비 및 유지

- 진공청소기를 유지보수하거나 세척하기 전, 기기를 설정하거나 부속품을 교체하기 전, 그리고 청소기 사용 후 보관할 시에는 소켓에서 플러그를 뽑으십시오. 이는 청소기가 불필요하게 작동되거나 제품이 고장나는 것을 방지합니다.

- 안전하고 올바른 작업을 위하여 진공청소기와 그 환기구를 항상 깨끗이 유지하십시오.

- 진공청소기 손질 및 청소 시 먼지방지 마스크를 착용하십시오.

연결 코드를 교환해야 할 경우 안전을 기하기 위해 Bosch 또는 Bosch 지정 전동공구 서비스 센터에 맡겨야 합니다.

작업자나 다른 사람들에게 위험하지 않은 범위에서, 사용자가 청소기를 분해하여 닦고 보수 정비해야 합니다. 청소기를 분해하기 전에 만일의 위험을 예방하기 위해 깨끗이 닦아 주십시오. 청소기를 분해하는 공간이 환기가 잘 되도록 해야 합니다. 보수 정비 작업 시 개인 안전복장을 착용하십시오. 보수 정비 후에 작업장을 깨끗이 청소해야 합니다.
제조사나 교육받은 직원이 필터 손상 여부, 청소기 밀폐성 및 제어장치 기능 등 분진기술적인 검사를 최소한 매년 1회 실시해야 합니다.
주변이 더러운 곳에 있었던 L 등급의 청소기의 경우, 외부 및 모든 장치 부품을 청소하거나 씰링제를 바르십시오. 유지보수 작업 및 수리 작업을 진행할 때 충분하게 세척되지 않은 모든 더러운 부품은 폐기해야 합니다. 이러한 부품은 해당 유형의 폐기물 제거에 맞는 유효한 규정에 맞춰 비투과성 주머니에 폐기해야 합니다.

- 가끔씩 젖은 천으로 청소기 케이스를 닦아줍니다.

##

가끔씩 시중에 나와 있는 순한 세정제를 이용해 용기 (1) 를 닦아준 후 잘 말려주십시오.

##

먼지통을 주기적으로 비워주고 필터를 청소해야 최적의 흡입 성능이 보장됩니다. 그래도 흡입 성능이 개선되지 않으면 진공청소기를 고객 서비스 센터에 보내야 합니다.

### 필터 분리하기/교체하기(그림 G1–G2 참조)

손상된 주름 필터는 즉시 교체하십시오.

- 잠금쇠 (7) 를 열고 청소기 뚜껑 (6) 을 분리하십시오.

- 필터 홀더 (27) 를 회전방향 으로 끝까지 돌린 후 주름 필터 (28) 와 함께 필터 홀더를 청소기 뚜껑 (6) 에서 분리하십시오.

- 오염된/손상된 주름 필터 (28) 를 필터 홀더 (27) 에서 빼내십시오.
- 주름 필터 (28) 의 다판을 부드러운 솔로 털어주십시오.
  또는
  손상된 주름 필터 (28) 를 교체하십시오.
- 필터 홀더 (27) 를 청소를 마친/새 주름 필터 (28) 에 끼우십시오.

- 필터 홀더 (27) 를 주름 필터 (28) 와 함께 청소기 뚜껑에 끼우고, 필터 홀더 (27) 를 회전방향 으로 끝까지 돌리십시오.

- 청소기 뚜껑 (6) 을 끼운 후 잠금쇠 (7) 를 닫으십시오.

##

플로트 (29) 는 가끔씩 청소해 주십시오.

- 잠금쇠 (7) 를 열고 청소기 뚜껑 (6) 을 분리하십시오.

- 필터 홀더 (27) 를 주름 필터 (28) 와 함께 청소기 뚜껑 (6) 에서 분리하십시오.
- 주름 필터 (28) 를 필터 홀더 (27) 에서 빼내십시오.
- 플로트 (29) 는 물로 닦아주십시오.
- 필터 홀더 (27) 를 주름 필터 (28) 와 함께 다시 청소기 뚜껑 (6) 에 끼우십시오.

- 청소기 뚜껑 (6) 을 끼운 후 잠금쇠 (7) 를 닫으십시오.