# Islak emme

- Bu elektrikli süpürge ile örneğin benzin, yağ, alkol, çözücü madde gibi yanıcı veya patlayıcı maddeleri emdirmeyin. Kızgın, yanıcı veya patlayıcı tozları emdirmeyin. Elektrikli süpürgeyi patlama olasılığı bulunan mekanlarda çalıştırmayın. Tozlar, buharlar veya sıvılar tutuşabilir veya patlayabilir.

- Bu elektrikli süpürge su pompası olarak kullanılamaz. Bu elektrikli süpürge hava ve su karışımının emdirilmesi için tasarlanmıştır.

## Islak emdirmeden önce işlem adımları

- Kilitleri (7) açın ve elektrikli süpürgenin üst parçasını (6) çıkarın.

- Gerekirse imha torbasını (20) veya toz torbasını çıkarın.
- Gerekirse hazneyi (1) boşaltın.

- Elektrikli süpürgenin üst parçasını (6) yerine yerleştirin ve kilitleri (7) kapatın.

## Sıvıların emdirilmesi

- Elektrikli süpürgeyi açın.

Bu elektrikli süpürge bir şamandıra ile donatılmıştır. Maksimum dolum yüksekliğine ulaşıldığında emme işlemi durdurulur.

- Elektrikli süpürgeyi kapatın.

- Hazneyi (1) boşaltın.

Islak emdirmeden sonra küf oluşumunu önlemek için:

- Elektrikli süpürgenin üst parçasını (6) çıkartın, katlanabilir filtreyi (28) yerinden çıkartın ve her ikisinin de iyice kurumasını bekleyin.