# Kuiva tolmu imemine

## Ladestunud tolmu imemine

- Tolmuimeja sisselülitamiseks vajutage lühidalt sisse-/väljalülitusnuppu (4).
- Tolmuimeja väljalülitamiseks vajutage uuesti sisse-/väljalülitusnuppu (4).

## Töötavate elektriliste tööriistade tekitatava tolmu eemaldamine (vt joonis E)

- Kui heitõhk juhitakse ruumi tagasi, peab ruumi õhuvahetuse määr (L) olema piisav. Juhinduge asjaomastest riiklikest eeskirjadest.

Tolmuimejasse on integreeritud kaitsekontaktiga pistikupesa (3). Sellega saate ühendada välise elektrilise tööriista. Järgige ühendatava elektrilise tööriista maksimaalset lubatud ühendusvõimsust.

- Paigaldage tolmueemaldusadapter (18).
- Asetage tolmueemaldusadapter (18) elektrilise tööriista tolmueemaldusotsakusse.

Suunis: töötamisel elektriliste tööriistadega, mille õhu juurdevool imivoolikusse on väike (nt tikksaed, lihvijad jms) tuleb väärõhuava (26) tolmueemaldusadapteril (18) lahti teha. Vaid sel juhul saab poolautomaatne filtripuhastus (SFC) veatult töötada.
Pöörake selleks väärõhuava (26) kohal olevat rõngast, kuni ava on maksimaalne.

- Tolmuimeja start-/stopp-automaatika kasutuselevõtuks vajutage lühidalt sisse-/välja-nuppu (4).
- Tolmuimeja kasutuselevõtuks lülitage pistikupessa (3) ühendatud elektriline tööriist sisse. Tolmuimeja käivitub automaatselt.
- Tolmu eemaldamise lõpetamiseks lülitage elektriline tööriist välja.
  Start-/stopp-automaatika järeljooksufunktsioon töötab veel kuni 15 sekundit, et eemaldada imivoolikust tolmujäägid.
- Tolmuimeja väljalülitamiseks vajutage sisse-/välja-nuppu (4).