# Монтиране на принадлежности за смучене (вж. фиг. A)

Шлангът на прахосмукачката (17) е снабден с клипс система, с която принадлежностите (адаптер за прахоулавяне (18), извита дюза (19)) могат да се свързват.

## Монтиране на дюзи и тръби

- Вкарайте извитата дюза (19) на шланга (17) докато двата бутона (24) на шланга се захванат с прещракване.
- Вкарайте след това желания накрайник (дюза за груба мръсотия, дюза за фуги, тръба и др.) върху извитата дюза (19).
- За демонтиране натиснете бутоните (24) навътре и изтеглете един от друг компонентите.

## Монтиране на адаптера за прахоулавяне

- Вкарайте адаптера за прахоулавяне (18) на шланга (17) докато двата бутона (24) на шланга се захванат с прещракване.
- За демонтиране натиснете бутоните (24) навътре и изтеглете един от друг компонентите.