# Інформація щодо шуму і вібрації

Значення звукової емісії визначені відповідно до EN 60335-2-69.

А-зважений рівень звукового тиску від електроінструмента, як правило, становить 72 дБ(A). Похибка K = 2 дБ. Рівень шуму під час роботи може перебільшувати вказані значення. Вдягайте навушники!

Загальна вібрація ah (векторна сума трьох напрямків) і похибка K визначені відповідно до EN 60335-2-69:
ah < 2,5 м/с2, K = 1,5 м/с2.