# Uzsūkšanas piederumu montāža (attēls A)

Uzsūkšanas šļūtene (17) ir aprīkota ar fiksatoru sistēmu, kas ļauj tai pievienot uzsūkšanas piederumus (uzsūkšanas adapteri (18), liekto sprauslu (19)).

## Sprauslu un cauruļu montāža

- Uzbīdiet liekto sprauslu (19) uz uzsūkšanas šļūtenes (17), līdz abas uzsūkšanas šļūtenes spiedpogas (24) fiksējas ar skaidri sadzirdamu troksni.
- Pēc tam stingri uzbīdiet vēlamo uzsūkšanas piederumu (rupjo netīrumu sprauslu, šuvju sprauslu, iesūkšanas cauruli vai citu) uz liektās sprauslas (19).
- Lai demontētu, nospiediet spiedpogas (24) un vienu pēc otras novelciet daļas no šļūtenes.

## Uzsūkšanas adaptera nostiprināšana

- Uzbīdiet uzsūkšanas adapteri (18) uz uzsūkšanas šļūtenes (17), līdz abas uzsūkšanas šļūtenes spiedpogas (24) fiksējas ar skaidri sadzirdamu troksni.
- Lai demontētu daļas, nospiediet spiedpogas (24) un secīgi novelciet daļas no šļūtenes.