# Montaje de accesorios de aspiración (ver figura A)

La manguera de aspiración (17) está equipada con un sistema de clip, con el cual se pueden empalmar los accesorios de aspiración (adaptador para aspiración (18), boquilla encorvada (19)).

## Montar las boquillas y los tubos

- Inserte la boquilla encorvada (19) sobre la manguera de aspiración (17), hasta que encastren de forma audible los dos botones de presión (24) de la manguera de aspiración.
- Inserte luego el accesorio de aspiración deseado (boquilla para suciedad gruesa, boquilla para ranuras, tubo de aspiración, etc.) firmemente sobre la boquilla encorvada (19).
- Para el desmontaje, oprima los botones de presión (24) hacia el interior y separe los componentes.

## Montaje del adaptador para aspiración

- Inserte el adaptador de aspiración (18) sobre la manguera de aspiración (17), hasta que encastren de forma audible los dos botones de presión (24) de la manguera de aspiración.
- Para el desmontaje, oprima los botones de presión (24) hacia el interior y separe los componentes.