# Sette inn / ta ut avfallspose eller støvpose (tørrsuging) (se bilde D1–D2)

For tørrsuging kan du sette en avfallspose (20) eller en støvpose (tilbehør) i beholderen (1). Det gjør det lettere å kaste støvet etterpå.

##

- Åpne låsene (7), og ta av støvsugeroverdelen (6).

- Legg avfallsposen (20) med påfyllingsåpningen frem i beholderen (1).
- Trekk påfyllingsåpningen over tilkoblingsflensen og frem til fordypningen til tilkoblingsflensen.
- Kontroller at avfallsposen (20) ligger helt inntil de innvendige veggene til beholderen (1).
- Brett resten av avfallsposen (20) over kanten på beholderen (1).

- Sett på sugeroverdelen (6), og lukk låsene (7).

##

- Åpne låsene (7), og ta av støvsugeroverdelen (6).

- Trekk den fulle avfallsposen (20) bakover, og ta den fra tilkoblingsflensen.
- Ta avfallsposen (20) forsiktig ut av beholderen (1) uten å skade den.
  Pass på at ikke avfallsposen gnisser mot tilkoblingsflensen eller andre skarpe gjenstander.
- Knyt igjen avfallsposen (20) under påfyllingsåpningen.

##

- Åpne låsene (7), og ta av støvsugeroverdelen (6).

- Trekk den fulle støvposen bakover, og ta den fra tilkoblingsflensen. Steng åpningen til støvposen ved å legge dekselet over. Ta den lukkede støvposen ut av beholderen (1).
- Legg støvposen over koblingsflensen til sugeren. Kontroller at hele lengden på støvposen ligger inntil den indre veggen til beholderen (1).

- Sett på sugeroverdelen (6), og lukk låsene (7).