# Technické údaje

Vysávač na vysávanie namokro/nasucho | GAS 20 L SFC
--- | ---
Vecné číslo |  | ‎3 601 J7B 1..‎‎‎‎
Menovité napätie | V | 220–240
Menovitý príkon | W | 1200
Frekvencia | Hz | 50–60
Objem nádoby (brutto/netto) | l | 19/15
Objem netto (kvapalina) | l | 11,5
Objem vrecka na prach | l | 7,5
Max. podtlakA)
Vysávač | hPa | 202
Turbína | hPa | 215
Max. objemový prietokA)
Vysávač | l/s m³/s | 31,5 0,0315
Turbína | l/s m³/s | 62 0,062
Max. sací výkon | W | 245
Plocha skladaného filtra | m² | 0,28
Trieda prachu |  | L
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 6,4
Trieda ochrany |  | /I
Stupeň ochrany vysávača |  | IPX4
Stupeň ochrany zástrčky Švajčiarsko |  | IP55

A)

  merané so sacou hadicou Ø 35 mm a dĺžkou 3 m

Údaje platia pre menovité napätie [U] 230 V. Pri odlišných napätiach a vo vyhotoveniach špecifických pre jednotlivé krajiny sa môžu tieto údaje líšiť.

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.

Automatické spustenie/zastavenieA)
| Menovité napätie | Maximálny výkon | Minimálny výkon
--- | --- | --- | ---
EÚ | 230 V | 2 000 W | 100 W
FR | 230 V | 2 000 W | 100 W
UK | 230 V | 1 700 W | 100 W
CH | 230 V | 1 100 W | 100 W
DK | 230 V | 1 100 W | 100 W

A)

  Údaj o povolenom prípojnom výkone pripojeného elektrického náradia (špecificky pre danú krajinu)