# Onderhoud en reiniging

- Trek de stekker uit het stopcontact, voordat u de zuiger onderhoudt of schoonmaakt, instellingen bij het apparaat uitvoert, accessoires vervangt of de zuiger weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van de zuiger.

- Houd de zuiger en de ventilatieopeningen schoon om goed en veilig te werken.

- Draag bij onderhoud en reiniging van de zuiger een stofmasker.

Wanneer een vervanging van de aansluitkabel noodzakelijk is, dan moet dit door Bosch of een geautoriseerde klantenservice voor elektrische gereedschappen van Bosch worden uitgevoerd om veiligheidsrisico's te vermijden.

Voor onderhoud door de gebruiker moet de zuiger gedemonteerd, gereinigd en onderhouden worden, voor zover dat zonder gevaar voor onderhoudspersoneel en andere personen mogelijk is. Vóór de demontage moet de zuiger gereinigd worden om eventuele gevaren te voorkomen. De ruimte waarin de zuiger gedemonteerd wordt, dient goed geventileerd te worden. Draag tijdens het onderhoud persoonlijke beschermingsmiddelen. Na het onderhoud moet de onderhoudsomgeving worden gereinigd.
Minstens eenmaal per jaar moet door de fabrikant of door een geïnstrueerd persoon een stoftechnische controle worden uitgevoerd, bijvoorbeeld op beschadigingen van de filter, de dichtheid van de zuiger en de werking van de controlevoorziening.
Bij zuigers van klasse L die zich in een vuile omgeving bevonden, moeten de buitenzijde en alle machinedelen worden gereinigd of met afdichtmiddelen worden behandeld. Wanneer onderhouds- en reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd, dienen alle verontreinigde delen die niet naar tevredenheid kunnen worden gereinigd, te worden afgevoerd. Deze delen moeten in ondoorlaatbare zakken worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende bepalingen voor het afvoeren van dit afval.

- Reinig de behuizing van de zuiger af te toe met een vochtige doek.

##

Veeg het reservoir (1) van tijd tot tijd schoon met een gangbaar, niet schurend reinigingsmiddel en laat dit drogen.

##

Regelmatig leegmaken van het stofreservoir en reinigen van de filters garandeert een optimale zuigcapaciteit. Als de zuigcapaciteit daarna niet wordt bereikt, moet de zuiger naar de klantenservice worden gebracht.

### Filter verwijderen/verwisselen (zie afbeeldingen G1–G2)

Vervang beschadigde harmonicafilters direct.

- Open de sluitingen (7) en pak het bovenstuk van de zuiger (6) af.

- Draai de filterhouder (27) tot aan de aanslag in draairichting en verwijder de filterhouder samen met de harmonicafilter (28) uit het bovenstuk van de zuiger (6).

- Trek de vervuilde/beschadigde harmonicafilter (28) van de filterhouder (27) af.
- Borstel de lamellen van de harmonicafilter (28) met een zachte borstel af.
  of
  Vervang een beschadigde harmonicafilter (28).
- Plaats de filterhouder (27) in de gereinigde/nieuwe harmonicafilter (28).

- Plaats de filterhouder (27) samen met de harmonicafilter (28) in het bovenstuk van de zuiger en draai de filterhouder (27) tot aan de aanslag in draairichting .

- Plaats het zuigerbovenstuk (6) de sluitingen (7) sluiten.

##

Maak de vlotter (29) af en toe schoon.

- Open de sluitingen (7) en pak het bovenstuk van de zuiger (6) af.

- Pak de filterhouder (27) samen met de harmonicafilter (28) uit het bovenstuk van de zuiger (6).
- Trek de harmonicafilter (28) van de filterhouder (27) af.
- Was de vlotter (29) met water uit.
- Plaats de filterhouder (27) met de harmonicafilter (28) weer in het bovenstuk van de zuiger (6).

- Plaats het zuigerbovenstuk (6) de sluitingen (7) sluiten.