# التخزين والنقل (انظر الصورة I)

- قم بتفريغ الوعاء وتنظيفه (1). لتجنب تكون العفن احرص على جفاف فلتر الطيات (28) والنطاق الداخلي للشافطة.
- قم بلف كابل الكهرباء حول حامل الكابل (13).
- أدخل التوابع في الحوامل المقررة: مهايئ الشفط (18) في الحامل (12)، فوهة الشقوق (23) في الحامل (15)، فوهة الاتساخات الخشنة (22) في الحامل (16).
- أدخل خرطوم الشفط (17) على الجزء العلوي من الشافطة في الحامل (14).
- لا تحمل الشافطة من مقبض الحمل (5).
- أوقف الشافطة في مكان جاف وقم بتأمينها ضد الاستخدام غير المسموح به.
- لتثبيت عجلات التوجيه (9)، اضغط على مكبح عجلة التوجيه (10).