# Dados técnicos

Aspirador universal |  | GAS 20 L SFC
--- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 601 J7B 1..‎‎‎‎
Tensão nominal | V | 220–240
Potência nominal absorvida | W | 1200
Frequência | Hz | 50–60
Capacidade do depósito (bruto/líquido) | l | 19/15
Volume líquido (líquido) | l | 11,5
Capacidade do saco do pó | l | 7,5
Vácuo máx.A)
Aspirador | hPa | 202
Turbina | hPa | 215
Débito volúmico máx.A)
Aspirador | l/s m³/s | 31,5 0,0315
Turbina | l/s m³/s | 62 0,062
Máx. poder de aspiração | W | 245
Área do filtro com pregas | m² | 0,28
Classe de pó |  | L
Peso conforme EPTA‑Procedure 01:2014 | kg | 6,4
Classe de proteção |  | /I
Tipo de proteção do aspirador |  | IPX4
Tipo de proteção da ficha de rede para a Suíça |  | IP55

A)

  medido com uma mangueira de aspiração Ø 35 mm e 3 m de comprimento

Os dados aplicam-se a uma tensão nominal [U] de 230 V. Com tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.

Sistema start/stop automáticoA)
| Tensão nominal | Potência máxima | Potência mínima
--- | --- | --- | ---
UE | 230 V | 2000 W | 100 W
FR | 230 V | 2000 W | 100 W
UK | 230 V | 1700 W | 100 W
CH | 230 V | 1100 W | 100 W
DK | 230 V | 1100 W | 100 W

A)

  Indicação do cabo de ligação permitido da ferramenta elétrica ligada (específico do país)