# Rangement et transport (voir figure I)

- Videz et nettoyez la cuve (1). Pour éviter toute formation de moisissure, veillez à ce que le filtre plissé (28) et l’intérieur de l’aspirateur restent secs.
- Enroulez le câble d’alimentation secteur autour du fixe-câble (13).
- Placez les accessoires dans les fixations prévues : adaptateur d’aspiration (18) dans la fixation (12), suceur droit (23) dans la fixation (15), suceur à gravats (22) dans la fixation (16).
- Enroulez le tuyau d’aspiration (17) autour de la partie supérieure de l’aspirateur dans la fixation (14).
- Ne portez l’aspirateur que par la poignée (5).
- Rangez l’aspirateur dans un local sec et assurez-vous qu’il ne puisse pas être utilisé par une personne non autorisée.
- Bloquez les roues pivotantes (9) en actionnant le frein (10).