# Работа с инструментом

- Перед работами по техобслуживанию и очистке пылесоса, его настройке, замене принадлежностей или перед хранением извлекайте вилку из розетки. Эта мера пред‌ос‌торожности предотвращает не‌пред‌наме‌ренное включение пылесоса.

При эксплуатации пылесоса убедитесь, что направляющие ролики (9) заблокированы тормозами (10), чтобы предотвратить непреднамеренное откатывание пылесоса. Перед эксплуатацией проверьте функционирование колес (8) и направляющих роликов (9) на соответствующей поверхности.

Включение электроинструмента
Сухое отсасывание
Всасывание жидкостей
Полуавтоматическая очистка фильтра