# مکش مرطوب

- از مکش مایعات دارای قابلیت اشتعال یا انفجار مانند بنزین، روغن، الکل و مواد حلال خودداری کنید. از مکش گرد وغبارهای دارای قابلیت اشتعال یا انفجار خوددرای کنید . از به کارگیری مکنده در فضاهای دارای خطر انفجار خودداری کنید. گرد و غبارها، بخارها و مایعات می توانند آتش گرفته و یا منفجر شوند.

- از مکنده به عنوان پمپ آب استفاده نکنید. مکنده برای مکش هوا و مخلوط آب در نظر گرفته شده است.

## مراحل کاری قبل از مکش تَر

- درب‌ها (7) را باز کنید و قسمت بالایی مکنده (6) را بردارید.

- در صورت لزوم، کیسه زباله (20) یا کیسه گرد و غبار را بردارید.
- در صورت لزوم محفظه (1) را تخلیه کنید.

- قسمت بالایی مکنده (6) را قرار دهید و درب‌ها (7) را ببندید.

## مکش مایعات

- جاروبرقی را روشن کنید.

جاروبرقی به یک شناور مجهز است. در صورت پر شدن به میزان حداکثر، جاروبرقی متوقف می شود.

- جاروبرقی را خاموش کنید.

- محفظه (1) را تخلیه کنید.

برای جلوگیری از تشکیل قارچ پس از مکش تر:

- قسمت بالای جاروبرقی (6) را باز کنید و فیلتر پلیسه دار (28) را بردارید و بگذارید همه قطعات خوب خشک شوند.