# Namestitev sesalnega pribora (glejte sliko A)

Gibka sesalna cev (17) je opremljena s sistemom sponke, s katerim lahko priključite sesalni pribor (nastavek za odsesavanje (18), kolenasta šoba (19)).

## Namestitev šob in cevi

- Kolenasto šobo (19) na gibko sesalno cev (17) namestite tako, da se gumba (24) gibke sesalne cevi slišno zaskočita.
- Nato na kolenasto šobo (19) čvrsto namestite želen sesalni pribor (šobo za grobo umazanijo, šobo za fuge, sesalno cev itd.).
- Za odstranitev pritisnite gumba (24) in sestavna dela povlecite narazen.

## Montiranje odsesovalnega adapterja

- Nastavek za odsesavanje (18) na gibko sesalno cev (17) namestite tako, da se pritisna gumba (24) gibke sesalne cevi slišno zaskočita.
- Za odstranitev pritisnite gumba (24) in sestavne dele povlecite drug z drugega.