# Funcţionarea

- Înainte de a întreţine sau curăţa aspiratorul, a efectua reglaje, a schimba accesorii sau de a depozita aspiratorul, scoateţi acumulatorul din acesta. Această măsură preventivă împiedică pornirea accidentală a aspiratorului.

În timpul funcţionării aspiratorului, asigură-te că rolele de direcţie (9) sunt blocate cu frânele (10) pentru a proteja aspiratorul împotriva deplasării involuntare. Testează funcţionarea roţilor libere (8) şi rolelor de direcţie (9) înainte de utilizarea acestora pe suprafaţa respectivă.

Punerea în funcţiune
Aspirare uscată
Aspirare umedă
Curăţarea semiautomată a filtrului