# Siurbimo priedų montavimas (žr. A pav.)

Siurbimo žarna (17) yra su sąvaržų sistema, kuria galima prijungti siurbimo papildomą įrangą (nusiurbimo adapterį (18), lenktą antgalį (19)).

## Antgalių ir vamzdžių montavimas

- Lenktą antgalį (19) įstatykite ant siurbimo žarnos (17) – turite išgirsti, kaip užsifiksavo abu siurbimo žarnos mygtukai (24).
- Tada tvirtai ant lenkto antgalio (19) įstatykite pageidaujamą siurbimo papildomą įrangą (stambių šiukšlių siurbimo antgalį, tarpų antgalį, siurbimo vamzdį ir kt.).
- Norėdami išmontuoti, spauskite į vidų mygtukus (24) ir atskirkite konstrukcines dalis.

## Nusiurbimo adapterio montavimas

- Nusiurbimo adapterį (18) įstatykite ant siurbimo žarnos (17) – turite išgirsti, kaip užsifiksavo abu siurbimo žarnos mygtukai (24).
- Norėdami išmontuoti, į vidų spauskite mygtukus (24) ir atskirkite konstrukcines dalis.