# Przechowywanie i transport (zob. rys. I)

- Opróżnić i oczyścić zbiornik (1). Aby zapobiec powstawaniu pleśni, należy dbać o to, aby filtr fałdowany (28) oraz wnętrze odkurzacza były zawsze suche.
- Owinąć przewód sieciowy wokół uchwytów (13).
- Włożyć osprzęt w przewidziane do tego celu uchwyty: adapter do odsysania pyłu (18) w uchwyt (12), dyszę do fug (23) w uchwyt (15), dyszę do większych zanieczyszczeń (22) w uchwyt (16).
- Owinąć wąż odsysający (17) wokół górnej części odkurzacza i umieścić go w uchwycie (14).
- Odkurzacz należy przenosić, trzymając go wyłącznie za uchwyt transportowy (5).
- Odkurzacz należy ustawić w suchym pomieszczeniu i zabezpieczyć go przed nieuprawnionym użyciem.
- W celu zablokowania rolek prowadzących (9) należy nacisnąć hamulec (10).