# Säilytys ja kuljetus (katso kuva I)

- Tyhjennä ja puhdista säiliö (1). Varmista homehtumisen ehkäisemiseksi, että laskossuodatin (28) ja imurin sisäosa ovat kuivia.
- Kääri sähköjohto johtopidikkeen (13) ympärille.
- Aseta tarvikkeet asiaankuuluviin pidikkeisiin: imuadapteri (18) pidikkeisiin (12), rakosuulake (23) pidikkeeseen (15) ja roskasuulake (22) pidikkeeseen (16).
- Kääri imuletku (17) imurin yläosan ympärille pidikkeeseen (14).
- Kanna imuria kantokahvan (5) varassa.
- Vie imuri kuivaan säilytystilaan ja suojaa se luvattomalta käytöltä.
- Lukitse kääntyvät pyörät (9) polkaisemalla pyöräjarru (10) alas.