# مراقبت، تعمیر و تمیز کردن دستگاه

- قبل از تمیز کردن، انجام تنظیمات، تعویض متعلقات یا کنار گذاشتن جاروبرقی، دوشاخا را از پریز بکشید. رعایت این اقدامات پیشگیری ایمنی از راه افتادن ناخواسته جاروبرقی جلوگیری می کند.

- جاروبرقی و دریچه ی تهویه را برای کارایی خوب و امن تمیز نگهدارید.

- هنگام تمیز کردن و سرویس مکنده از یک ماسک تنفسی استفاده کنید.

در صورت نیاز به یک کابل یدکی برای اتصال به شبکه برق، بایستی به شرکت Bosch و یا به نمایندگی مجاز Bosch (خدمات پس از فروش) برای ابزار آلات برقی مراجعه کنید تا از بروز خطرات ایمنی جلوگیری بعمل آید.

چنانچه در صورت امکان، سرویس توسط کاربر انجام می گردد، باید جاروبرقی از هم باز، تمیز و سرویس شود، بدون اینکه در حین کار خطری متوجه پرسنل سرویس یا اشخاص دیگر شود. جاروبرقی باید قبل از باز کردن تمیز شود تا از بروز خطرات ممکن جلوگیری شود. مکانی که در آن جاروبرقی باز می شود، را باید به خوبی تهویه کرد. هنگام سرویس از تجهیزات ایمنی شخصی استفاده کنید. پس از انجام سرویس باید منطقه سرویس را تمیز کرد.
جاروبرقی را حداقل یک بار در سال از طریق شرکت یا به کمک افراد متخصص از نظر فنی کنترل کنید، مثلاً از نظر آسیب دیدگی فیلتر، کیپ بودن مکنده و عملکرد تجهیزات کنترل.
در مورد جاروبرقی های کلاس L که در محیط کثیف بوده اند، باید بخش بیرونی و همچنین همه قطعات دستگاه تمیز شوند یا با مواد مخصوص، آب بندی شوند. هنگام سرویس یا انجام تعمیرات باید تمام قطعات کثیفی را که نمی توان به اندازه کافی تمیز کرد، دفع نمود. این قطعات را باید در کیسه های سربسته طبق مقررات مربوط به دفع اینگونه زباله ها دفع کرد.

- بدنه جاروبرقی را گاه به گاه با یک دستمال مرطوب تمیز کنید.

##

محفظه (1) را هر چند وقت یکبار با مواد شوینده غیر ساینده موجود در بازار تمیز کنید و بگذارید خشک شود.

##

تخلیه منظم محفظه گرد وغبار و تمیز کردن فیلتر، توان مکش بهینه را تضمین می کند. چنانچه پس از آن قدرت مکش حاصل نشد، جاروبرقی را به خدمات پس از فروش بسپارید.

### خارج کردن/تعویض فیلتر (رجوع کنید به تصاویر G1–G2)

فیلترهای آسیب‌دیده را سریع عوض کنید.

- درب‌ها (7) را باز کنید و قسمت بالایی مکنده (6) را بردارید.

- نگه دارنده فیلتر (27) را تا انتها در جهت چرخش بچرخانید و آن را همراه با فیلتر پلیسه دار (28) از قسمت بالای جاروبرقی (6) خارج کنید.

- فیلتر پلیسه دار دارای آلودگی/آسیب دیده (28) را از نگه دارنده فیلتر (27) بیرون بکشید.
- پره های فیلتر پلیسه دار (28) را با یک برس نرم تمیز کنید.
  یا
  فیلتر پلیسه دار (28) آسیب دیده را تعویض کنید.
- نگه دارنده فیلتر (27) را در فیلتر پلیسه دار تمیز/جدید (28) قرار دهید.

- نگه دارنده فیلتر (27) را همراه با فیلتر پلیسه دار (28) در داخل قسمت بالای جاروبرقی قرار دهید و نگه دارنده فیلتر (27) را تا انتها در جهت چرخش بچرخانید.

- قسمت بالایی مکنده (6) را قرار دهید و درب‌ها (7) را ببندید.

##

گاهی شناور (29) را تمیز کنید.

- درب‌ها (7) را باز کنید و قسمت بالایی مکنده (6) را بردارید.

- نگه دارنده فیلتر (27) را همراه با فیلتر پلیسه دار (28) از قسمت بالای جاروبرقی (6) خارج کنید.
- فیلتر پلیسه دار (28) را از نگه دارنده فیلتر (27) بیرون بکشید.
- شناور (29) را با آب شستشو دهید.
- نگه دارنده فیلتر (27) را با فیلتر پلیسه دار (28) دوباره در قسمت بالای جاروبرقی (6) قرار دهید.

- قسمت بالایی مکنده (6) را قرار دهید و درب‌ها (7) را ببندید.