# Технички податоци

Всисувач за мокро/суво всисување | GAS 20 L SFC
--- | ---
Број на дел |  | ‎3 601 J7B 1..‎‎‎‎
Номинален напон | V | 220–240
Номинална јачина | W | 1200
Фреквенција | Hz | 50–60
Волумен на садот (бруто/нето) | l | 19/15
Нето волумен (течност) | l | 11,5
Волумен на ќесата за прав | l | 7,5
Макс. потпритисокA)
Всисувач | hPa | 202
Турбина | hPa | 215
Макс. волуменски протокA)
Всисувач | l/s m³/s | 31,5 0,0315
Турбина | l/s m³/s | 62 0,062
Макс. капацитет на всисување | W | 245
Површина на набраниот филтер | m² | 0,28
Класа на прав |  | L
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 6,4
Класа на заштита |  | /I
Вид на заштита на всисувач |  | IPX4
Вид на заштита на швајцарски струен приклучок |  | IP55

A)

  измерено со црево за всисување Ø 35 mm и 3 m должина

Податоците важат за номинален напон [U] од 230 V. Овие податоци може да отстапуваат при различни напони, во зависност од изведбата во односната земја.

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.

Старт/Стоп автоматикаA)
| Номинален напон | Максимална јачина | Минимална јачина
--- | --- | --- | ---
EC | 230 V | 2000 W | 100 W
FR | 230 V | 2000 W | 100 W
UK | 230 V | 1700 W | 100 W
CH | 230 V | 1100 W | 100 W
DK | 230 V | 1100 W | 100 W

A)

  Податоци за дозволената јачина на приклучување на приклучениот електричен алат (во зависност од земјата)