# Монтиране на шланг на прахосмукачката (вж. фиг. C)

- Пъхнете шланга на прахосмукачката (17) здраво в щуцера за маркуч (2).

Указание: Вследствие на триенето на праха в шланга и дюзите по време на работа се образува електростатичен заряд, който потребителят може да усети под формата на статичен разряд (в зависимост от условията в средата за работа и индивидуалната чувствителност).
Като цяло Bosch препоръчват антистатичен шланг на прахосмукачката (принадлежност) при смучене на фини прахове и сухи материали.