# Rad

- Izvucite utikač iz utičnice, pre nego što započnete održavanje ili čišćenje usisivača, izvršite podešavanja uređaja, zamenite delove pribora ili ostavite usisivač. Ova mera opreza sprečava nenameran start usisivača.

Tokom rada usisivača vodite računa da okretni točkići (9) budu blokirani kočnicom okretnih točkića (10), da bi usisivač bio zaštićen od slučajnog otkotrljavanja. Pre upotrebe proverite funkciju točkova (8) i okretnih točkića (9) na odgovarajućoj podlozi.

Puštanje u rad
Suvo usisavanje
Mokro usisavanje
Poluautomatsko čišćenje filtera