# Depozitarea şi transportul (consultă imaginea I)

- Goleşte şi curăţă rezervorul (1). Pentru a evita formarea mucegaiului, asigură-te că filtrul-burduf (28) şi interiorul aspiratorului sunt uscate.
- Înfăşoară cablul de alimentare electrică în jurul suportului pentru cablu (13).
- Introdu accesoriile în suporturile prevăzute pentru acestea: adaptorul de aspirare (18) în suportul (12), duza pentru rosturi (23) în suportul (15), duza de impurităţi mari (22) în suportul (16).
- Aşază furtunul de aspirare (17) în jurul părţii superioare a aspiratorului în suportul (14).
- Transportă aspiratorul ţinându-l de mânerul de transport (5).
- Depozitează aspiratorul într-o încăpere uscată şi asigură-l împotriva utilizării neautorizate.
- Pentru fixarea rolelor de direcţie (9), apasă pe frâna rolelor de direcţie (10).