# Uklanjanje smetnji

- Ako se pojavi smetnja (npr. lom filtra), usisavač trebate odmah isključiti. Prije ponovnog puštanja u rad trebate ukloniti smetnju.

Smetnja | Pomoć
--- | ---
Usisna turbina se ne pokreće. | Provjerite mrežni kabel, mrežni utikač, osigurač, utičnicu i plovak (29).
Kratko pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje (4) ili uključite električni alat priključen na utičnicu (3).
Usisna turbina se isključuje. | Ispraznite spremnik (1).
Usisna turbina se ponovno ne pokreće nakon pražnjenja spremnika. | Isključite usisavač i pričekajte 5 sekundi, nakon 5 sekundi ponovno ga uključite.
Očistite plovak (29).
Usisna snaga slabi. | Uklonite začepljenja iz usisne sapnice, usisne cijevi (21), usisnog crijeva (17) ili naboranog filtra (28).
Zamijenite vrećicu za otpad (20) ili vrećicu za prašinu.
Ispravno stavite gornji dio usisavača (6) i zatvorite zatvarače (7).
Zamijenite naborani filtar (28).
Prašina izlazi prilikom usisavanja | Provjerite je li naborani filtar (28) ispravno umetnut.
Zamijenite naborani filtar (28).
Automatika isključivanja (mokro usisavanje) se ne aktivira. | Očistite plovak (29).
Kod električno nevodljivih tekućina ili stvaranja pjene ne radi automatika isključivanja. Stalno provjeravajte stanje napunjenosti.