# Remedio de perturbaciones

- Si se presenta una perturbación (p. ej. rotura del filtro), debe desconectarse inmediatamente el aspirador. Antes de realizar una nueva puesta en servicio debe eliminarse la perturbación.

Problema | Remedio
--- | ---
La turbina de aspiración no arranca. | Examinar el cable de red, el enchufe de red, el fusible, la caja de enchufe y el flotador (29).
Presione brevemente la tecla de conexión/desconexión (4) o conecte la herramienta eléctrica (3) conectada a la caja de enchufe.
La turbina de aspiración se desconecta. | Vaciar el depósito (1).
La turbina de aspiración no arranca de nuevo tras vaciar el depósito. | Desconectar el aspirador y esperar 5 segundos; tras 5 segundos volver a conectarlo.
Limpiar el flotador (29).
La fuerza de aspiración disminuye. | Eliminar las obstrucciones de la boquilla de aspiración, el tubo de aspiración (21), la manguera de aspiración (17) o el filtro plisado (28).
Cambiar el saco de eliminación de residuos (20) o la bolsa colectora de polvo.
Colocar correctamente la parte superior del aspirador (6) y cerrar los cierres (7).
Cambiar el filtro plisado (28).
Escape de polvo al aspirar | Verificar el correcto montaje del filtro plisado (28).
Cambiar el filtro plisado (28).
El sistema automático de desconexión (aspiración en húmedo) no responde. | Limpiar el flotador (29).
En el caso de líquidos eléctricamente no conductores o con formación de espuma no funciona el sistema automático de desconexión. Controlar permanentemente el nivel de llenado.