# Odsysanie na sucho

## Odsysanie zalegających pyłów

- Aby włączyć odkurzacz, należy krótko nacisnąć włącznik/wyłącznik (4).
- Aby wyłączyć odkurzacz, należy ponownie nacisnąć włącznik/wyłącznik (4).

## Odsysanie pyłu podczas obróbki materiałów przy użyciu elektronarzędzi (zob. rys. E)

- Jeżeli powietrze wylotowe wyprowadzane jest z powrotem do pomieszczenia, konieczna jest wystarczająca wymiana powietrza (współczynnik L) w pomieszczeniu. Należy przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów lokalnych.

Odkurzacz posiada wbudowane gniazdo ze stykiem ochronnym (3). Można do niego podłączyć elektronarzędzie. Należy przy tym wziąć pod uwagę maksymalnie dopuszczalną moc przyłączową podłączonego elektronarzędzia.

- Zamontować adapter do odsysania pyłu (18).
- Założyć adapter do odsysania pyłu (18) na króciec odsysający elektronarzędzia.

Wskazówka: Podczas pracy z elektronarzędziami, których dopływ powietrza w wężu odsysającym jest zbyt mały (np. wyrzynarki, szlifierki itp.), należy otworzyć otwór odprowadzający nadmiar powietrza (26) adaptera do odsysania pyłu (18). Tylko wówczas półautomatyczny system oczyszczania filtra (SFC) będzie funkcjonować prawidłowo.
W tym celu należy obrócić pierścień umieszczony nad otworem (26) aż do całkowitego otwarcia.

- Aby uruchomić system automatycznego startu/stopu odkurzacza, należy krótko nacisnąć włącznik/wyłącznik (4).
- Aby uruchomić odkurzacz, należy włączyć podłączone do gniazda (3) elektronarzędzie. Odkurzacz uruchamia się automatycznie.
- Wyłączyć elektronarzędzie, aby zakończyć pracę odkurzacza.
  Funkcja opóźnienia systemu automatycznego startu/stopu umożliwia pracę jeszcze przez maks. 15 sekund, co umożliwia odessanie pozostałych pyłów z węża odsysającego.
- Aby wyłączyć odkurzacz, należy nacisnąć włącznik/wyłącznik (4).