# 습식 흡입

- 진공청소기를 통해 가솔린, 오일, 알코올, 용매 등 가연성 혹은 폭발성 액체를 흡입해서는 안 됩니다. 고온의 발화된 분진 혹은 폭발성 분진을 흡입해서도 안 됩니다. 진공청소기를 폭발 위험이 있는 환경에서 작동하지 마십시오. 분진, 증기 및 액체로 인해 화재가 발생하거나 폭발할 수 있습니다.

- 진공청소기를 워터 펌프 용도로 사용해서는 안 됩니다. 진공청소기는 공기 및 물 혼합물을 흡입하는 용도로 설계되었습니다.

## 습식 흡입을 하기 전 작업 단계

- 잠금쇠 (7) 를 열고 청소기 뚜껑 (6) 을 분리하십시오.

- 필요에 따라 폐기물 봉투 (20) 또는 먼지봉투를 제거하십시오.
- 필요에 따라 용기 (1) 를 비우십시오.

- 청소기 뚜껑 (6) 을 끼운 후 잠금쇠 (7) 를 닫으십시오.

## 액체 흡입

- 청소기의 전원을 켭니다.

청소기에는 플로트가 장착되어 있습니다. 최대 높이까지 채워지면 흡입이 멈춥니다.

- 청소기의 전원을 끕니다.

- 용기 (1) 를 비우십시오.

습식 흡입 후 곰팡이 발생 방지를 위해:

- 청소기 뚜껑 (6) 을 떼어내고 주름 필터 (28) 를 분리한 후 두 부품을 잘 건조시키십시오.