# Συντήρηση και καθαρισμός

- Τραβήξτε το φις από την πρίζα, προτού συντηρήσετε ή καθαρίσετε τον απορροφητήρα, προτού κάνετε ρυθμίσεις στη συσκευή, αλλάξετε εξαρτήματα ή φυλάξετε τον απορροφητήρα. Αυτά τα προ‌ληπ‌τικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο από τυχόν αθέλητη εκκίνηση του απορροφητήρα.

- Διατηρείτε τον απορροφητήρα και τις σχισμές αερισμού σε καθαρή κατάσταση να μπορείτε για να εργάζεστε καλά και ασφαλώς.

- Κατά τη συντήρηση και τον καθαρισμό του απορροφητήρα φοράτε μια προσωπίδα προστασίας από τη σκόνη.

Μια τυχόν αναγκαία αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου πρέπει να διεξαχθεί από τη Bosch ή από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για ηλεκτρικά εργαλεία της Bosch, για να αποφευχθεί έτσι κάθε κίνδυνος της ασφάλειας.

Όταν ο απορροφητήρας συντηρείται από τον χρήστη, πρέπει να αποσυναρμολογείται, να καθαρίζεται και να συντηρείται, όσο αυτό είναι εφικτό, χωρίς να προκαλείται κίνδυνος για το προσωπικό συντήρησης ή/και για άλλα τυχόν παρευρισκόμενα άτομα. Ο απορροφητήρας θα πρέπει πριν την αποσυναρμολόγησή του να καθαρίζεται για να προληφθούν έτσι τυχόν ενδεχόμενοι κίνδυνοι. Ο χώρος στον οποίο αποσυναρμολογείται ο απορροφητήρας θα πρέπει να αερίζεται καλά. Κατά τη συντήρηση να φοράτε έναν προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό. Ακολούθως πρέπει να καθαρίζετε την περιοχή που έλαβε χώρα η συντήρηση.
Τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο πρέπει να διεξάγεται τεχνικός έλεγχος, π.χ. έλεγχος του φίλτρου για ζημιές και της στεγανότητας του απορροφητήρα καθώς και της λειτουργίας της διάταξης ελέγχου σκόνης, από τον κατασκευαστή ή από ένα κατάλληλα καταρτισμένο πρόσωπο.
Στους απορροφητήρες της κατηγορίας L, που βρίσκονταν σε μολυσμένο περιβάλλον, πρέπει να καθαριστούν το εξωτερικό καθώς και όλα τα μέρη της συσκευής ή να υποστούν μια επεξεργασία με στεγανοποιητικά. Κατά τη διεξαγωγή εργασιών συντήρησης και επισκευής πρέπει να αποσύρονται όλα τα βρώμικα εξαρτήματα που δεν μπορούν να καθαριστούν ικανοποιητικά. Τα εξαρτήματα αυτά πρέπει να αποσύρονται μέσα σε ερμητικά κλεισμένους και στεγανούς σάκους σύμφωνα με τις αντίστοιχες ισχύουσες διατάξεις απόσυρσης τέτοιων απορριμμάτων.

- Καθαρίζετε το περίβλημα του απορροφητήρα κάπου-κάπου με ένα υγρό πανί.

##

Σφουγγίζετε το δοχείο (1) κάπου-κάπου με μη διαβρωτικό απορρυπαντικό του εμπορίου και αφήστε το να στεγνώσει.

##

Το τακτικό άδειασμα του δοχείου της σκόνης και ο τακτικός καθαρισμός των φίλτρων εξασφαλίζει μια ιδανική απορροφητική ικανότητα. Προσκομίστε τον απορροφητήρα στο Service σε περίπτωση που μετά το άδειασμα δεν επιτυγχάνεται η αναρροφητική ικανότητα.

### Αφαίρεση/αλλαγή του φίλτρου (βλέπε εικόνες G1–G2)

Αντικαταστήστε αμέσως το χαλασμένο πτυχωτό φίλτρο.

- Ανοίξτε τα κλείστρα (7) και αφαιρέστε το επάνω μέρος του απορροφητήρα (6).

- Γυρίστε το στήριγμα του φίλτρου (27) μέχρι τέρμα στη φορά περιστροφής και αφαιρέστε το στήριγμα φίλτρου μαζί με το πτυχωτό φίλτρο (28) από το επάνω μέρος του απορροφητήρα (6).

- Αφαιρέστε το λερωμένο/χαλασμένο πτυχωτό φίλτρο (28) από το στήριγμα φίλτρου (27).
- Βουρτσίστε τα φυλλαράκια του πτυχωτού φίλτρου (28) με μια μαλακιά βούρτσα.
  ή
  αντικαταστήστε ένα χαλασμένο πτυχωτό φίλτρο (28).
- Τοποθετήστε το στήριγμα φίλτρου (27) στο καθαρό/νέο πτυχωτό φίλτρο (28).

- Τοποθετήστε το στήριγμα φίλτρου (27) μαζί με το πτυχωτό φίλτρο (28) στο επάνω μέρος του απορροφητήρα και γυρίστε το στήριγμα φίλτρου (27) μέχρι τέρμα στη φορά περιστροφής .

- Τοποθετήστε το επάνω μέρος του απορροφητήρα (6) και κλείστε τα κλείστρα (7).

##

Καθαρίζετε περιστασιακά τον πλωτήρα (29).

- Ανοίξτε τα κλείστρα (7) και αφαιρέστε το επάνω μέρος του απορροφητήρα (6).

- Αφαιρέστε το στήριγμα φίλτρου (27) μαζί με το πτυχωτό φίλτρο (28) από το επάνω μέρος του απορροφητήρα (6).
- Αφαιρέστε το πτυχωτό φίλτρο (28) από το στήριγμα φίλτρου (27).
- Ξεπλύνετε τον πλωτήρα (29) με νερό.
- Τοποθετήστε το στήριγμα φίλτρου (27) με το πτυχωτό φίλτρο (28) ξανά στο επάνω μέρος του απορροφητήρα (6).

- Τοποθετήστε το επάνω μέρος του απορροφητήρα (6) και κλείστε τα κλείστρα (7).