# Montaža pribora za usisavanje (pogledajte sliku A)

Usisno crevo (17) je opremljeno Clip sistemom kojim se može priključiti pribor za usisavanje (usisni adapter (18), zakrivljena mlaznica (19)).

## Montaža mlaznica i cevi

- Priključite zakrivljenu mlaznicu (19) na usisno crevo (17), sve dok zvučno ne ulegnu oba pritisna dugmeta (24) usisnog creva.
- Nakon toga čvrsto utaknite željeni pribor za usisavanje (mlaznicu za grubu prljavštinu, mlaznicu za fuge, usisnu cev itd.) na zakrivljenu mlaznicu (19).
- Za demontažu pritisnite tastere (24) ka unutra i međusobno razdvojite komponente.

## Montiranje usisnog adaptera

- Priključite usisni adapter (18) na usisno crevo (17), sve dok zvučno ne ulegnu oba potisna dugmeta (24) usisnog creva.
- Za demontažu pritisnite potisnu dugmad (24) ka unutra i međusobno razdvojite komponente.