# Vikojen korjaus

- Jos imurissa ilmenee häiriö (esimerkiksi suodattimen murtuma), se täytyy sammuttaa välittömästi. Häiriö täytyy poistaa ennen imurin uudelleenkäynnistämistä.

Ongelma | Korjausohje
--- | ---
Imuturbiini ei käynnisty. | Tarkista virtajohto, pistotulppa, sulake, pistorasia ja uimuri (29).
Paina lyhyesti käynnistyspainiketta (4) tai käynnistä pistorasiaan kytketty sähkötyökalu (3).
Imuturbiini sammuu. | Tyhjennä säiliö (1).
Imuturbiini ei käynnisty uudelleen säiliön tyhjennyksen jälkeen. | Kytke imuri pois päältä ja odota 5 sekuntia, kytke imuri 5 sekunnin kuluttua uudelleen päälle.
Puhdista uimuri (29).
Imuteho heikentyy. | Poista tukokset imusuulakkeesta, imuputkesta (21), imuletkusta (17) tai laskossuodattimesta (28).
Vaihda jätesäkki (20) tai pölypussi.
Asenna imurin yläosa (6) oikein ja sulje salvat (7).
Vaihda laskossuodatin (28).
Imuroitaessa vuotaa pölyä | Tarkasta laskossuodattimen (28) kunnollinen asennus.
Vaihda laskossuodatin (28).
Toiminnan katkaisuautomatiikka (märkäimurointi) ei reagoi. | Puhdista uimuri (29).
Toiminnan katkaisuautomatiikka ei toimi sähköä johtamattomien nesteiden tai vaahdon muodostumisen yhteydessä. Valvo jatkuvasti täyttötasoa.