# Aspirare umedă

- Nu folosi aspiratorul pentru aspirarea lichidelor inflamabile sau explozive, de exemplu, benzină, ulei, alcool, solvenţi. Nu aspira pulberi fierbinţi, incandescente sau explozive. Nu folosi aspiratorul în spaţii cu pericol de explozie. Pulberile, vaporii sau lichidele se pot aprinde sau exploda.

- Nu este permisă utilizarea aspiratorului ca pompă de apă. Aspiratorul este destinat aspirării aerului şi amestecului de apă.

## Etapele de lucru înainte de aspirarea umedă

- Deschideţi închizătoarele (7) şi scoateţi partea superioară a aspiratorului (6).

- Îndepărtează, dacă este necesar, sacul de eliminare a prafului (20) sau sacul de colectare a prafului.
- Dacă este necesar, goleşte rezervorul (1).

- Aşezaţi partea superioară a aspiratorului (6) şi închideţi închizătoarele (7).

## Aspirarea lichidelor

- Porneşte aspiratorul.

Aspiratorul este dotat cu un plutitor. La atingerea nivelului maxim de umplere, aspirarea este oprită.

- Opreşte aspiratorul.

- Goleşte rezervorul (1).

Pentru prevenirea formării mucegaiului după aspirarea umedă:

- Scoate partea superioară a aspiratorului (6), extrage filtrul-burduf (28) şi lasă-le pe amândouă să se usuce bine.