# Хранение и транспортировка (см. рис. I)

- Опорожните и очистите контейнер (1). Для предотвращения образования плесени следите, чтобы складчатый фильтр (28) и внутренняя часть пылесоса были сухими.
- Обмотайте шнур питания вокруг крепления кабеля (13).
- Вставьте принадлежности в предусмотренные крепления: адаптер пылеудаления (18) в крепление (12), щелевую насадку (23) в крепление (15), насадку для крупного мусора (22) в крепление (16).
- Проложите шланг пылеудаления (17) вокруг крышки пылесоса в крепление (14).
- Переносите пылесос за ручку (5).
- Убирайте пылесос на хранение в сухое помещение и защищайте его от несанкционированного использования.
- Для фиксации направляющего ролика (9) опустите тормоз направляющего ролика (10) вниз.