# Всасывание жидкостей

- Не собирайте пылесосом горючие или взрывоопасные жидкости, например, бензин, масло, спирт, растворители. Не всасывайте горячую, горючую или взрывоопасную пыль. Не пользуйтесь пылесосом в помещениях с высокой взрывоопасностью. Пыль, пары или жидкости могут загореться или взорваться.

- Не рекомендуется использовать пылесос в качестве насоса для воды. Пылесос предназначен для всасывания водно-воздушной смеси.

## Операции перед всасыванием жидкостей

- Откройте замки (7) и снимите крышку пылесоса (6).

- Извлеките мешок для сбора мусора (20) или мешок для пыли.
- При необходимости опорожните контейнер (1).

- Наденьте крышку пылесоса (6) и закройте замки (7).

## Собирание жидкостей

- Включите пылесос.

Пылесос оснащен поплавком. По достижении максимальной высоты наполнения всасывание прекращается.

- Выключите пылесос.

- Опорожните контейнер (1).

Для предотвращения образования плесени после всасывания жидкостей:

- Снимите крышку пылесоса (6), выньте складчатый фильтр (28) и хорошо все просушите.