# تركيب توابع الشفط (انظر الصورة A)

خرطوم الشفط (17) مجهز بنظام تثبيت، يمكن عن طريقه توصيل تابع الشفط (مهايئ شفط (18)، القطعة المنحنية (19)).

## تركيب الفوهات والأنابيب

- أدخل القطعة المنحنية (19) في خرطوم الشفط (17) إلى أن يثبت الزران الانضغاطيان (24) لخرطوم الشفط بصوت مسموع.
- قم بعدها بتركيب تابع الشفط المرغوب (فوهة الاتساخات الخشنة، فوهة الشقوق، أنبوب الشفط وما شابه) بشكل محكم على القطعة المنحنية (19).
- لغرض الفك اضغط على الزر الانضغاطي (24) للداخل واخلع الأجزاء التركيبية من بعضها البعض.

## تركيب مهايئ الشفط

- أدخل مهايئ الشفط (18) في خرطوم الشفط (17) إلى أن يثبت الزران الانضغاطيان (24) لخرطوم الشفط بصوت مسموع.
- لغرض الفك اضغط على الزر الانضغاطي (24) للداخل واخلع الأجزاء التركيبية من بعضها البعض.