# Aspirazione a secco

## Raccolta di polveri depositate

- Per accendere l’aspiratore, premere brevemente il tasto di accensione/spegnimento (4).
- Per spegnere l’aspiratore, premere nuovamente il tasto di accensione/spegnimento (4).

## Aspirazione delle polveri sollevate da elettroutensili in funzione (vedere fig. E)

- Se l’aria di scarico ritorna nell’ambiente, occorre assicurare un sufficiente indice di ricambio aria (L) nell’ambiente stesso. Attenersi alle prescrizioni nazionali al riguardo.

Nell’aspiratore è integrata una presa di corrente con contatto di protezione (3). Tale presa consente di collegare un elettroutensile esterno. Attenersi alla potenza di allacciamento massima ammessa dell’elettroutensile collegato.

- Montare l’adattatore di aspirazione (18).
- Innestare l’adattatore di aspirazione (18) nel bocchettone di aspirazione dell’elettroutensile.

Avvertenza: se si impiegano elettroutensili dal ridotto afflusso d’aria nel tubo flessibile di aspirazione (ad es. seghetti alternativi, levigatrici ecc.), l’apertura per l’aria di scarico (26) dell’adattatore di aspirazione (18) andrà aperta. Soltanto in questo modo il sistema di pulizia semiautomatica del filtro (SFC) potrà funzionare correttamente.
A tale scopo, ruotare l’anello sopra l’apertura per l’aria di scarico (26) sino a raggiungere l’apertura massima.

- Per mettere in funzione il sistema automatico di accensione/spegnimento dell’aspiratore premere brevemente il tasto di accensione/spegnimento (4).
- Per attivare l’aspiratore, accendere l’elettroutensile collegato alla presa di corrente (3). L’aspiratore si avvierà automaticamente.
- Spegnere l’elettroutensile, per fare in modo che l’aspirazione termini.
  Il sistema automatico di accensione/spegnimento resterà ancora in funzione fino a 15 secondi, per aspirare eventuali polveri residue dal tubo flessibile di aspirazione.
- Per spegnere l’aspiratore premere il tasto di accensione/spegnimento (4).