# Tekniske data

Våd-/tørstøvsuger |  | GAS 20 L SFC
--- | --- | ---
Varenummer |  | ‎3 601 J7B 1..‎‎‎‎
Nominel spænding | V | 220-240
Nominel optagen effekt | W | 1200
Frekvens | Hz | 50–60
Beholdervolumen (brutto/netto) | l | 19/15
Nettovolumen (væske) | l | 11,5
Støvposevolumen | l | 7,5
Maks. undertrykA)
Støvsuger | hPa | 202
Turbine | hPa | 215
Maks. volumenstrømA)
Støvsuger | l/s m³/s | 31,5 0,0315
Turbine | l/s m³/s | 62 0,062
Maks. sugeydelse | W | 245
Areal foldefilter | m² | 0,28
Støvklasse |  | L
Vægt iht. EPTA‑Procedure 01:2014 | kg | 6,4
Kapslingsklasse |  | /I
Kapslingsklasse, suger |  | IPX4
Kapslingsklasse, netstik, Schweiz |  | IP55

A)

  Målt med en sugeslange Ø 35 mm og 3 m længde

Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Ved afvigende spændinger og i landespecifikke udførelser kan disse angivelser variere.

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.

Start/stop-automatikA)
| Nominel spænding | Maksimal ydelse | Minimal ydelse
--- | --- | --- | ---
EU | 230 V | 2000 W | 100 W
FR | 230 V | 2000 W | 100 W
UK | 230 V | 1700 W | 100 W
CH | 230 V | 1100 W | 100 W
DK | 230 V | 1100 W | 100 W

A)

  Angivelse af den tilladte tilslutningseffekt for det tilsluttede el-værktøj (landespecifik)