# Tehnični podatki

Sesalnik za mokro/suho sesanje | GAS 20 L SFC
--- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 601 J7B 1..‎‎‎‎
Nazivna napetost | V | 220–240
Nazivna moč | W | 1200
Frekvenca | Hz | 50–60
Prostornina zbiralnika (bruto/neto) | l | 19/15
Neto prostornina (tekočina) | l | 11,5
Prostornina vrečke za prah | l | 7,5
Največji podtlakA)
Sesalnik | hPa | 202
Turbina | hPa | 215
Največji volumski pretokA)
Sesalnik | l/s m³/s | 31,5 0,0315
Turbina | l/s m³/s | 62 0,062
Največja sesalna moč | W | 245
Površina nagubanega filtra | m² | 0,28
Razred prahu |  | L
Teža po EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 6,4
Razred zaščite |  | /I
Vrsta zaščite za sesalnik |  | IPX4
Vrsta zaščite omrežnega vtiča za Švico |  | IP55

A)

  izmerjeno z gibko sesalno cevjo s premerom 35 mm in dolžino 3 m

Navedbe veljajo za nazivne napetosti [U] 230 V. Pri drugih napetostih in državno specifičnih izvedbah lahko te navedbe variirajo.

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.

Samodejni vklop/izklopA)
| Nazivna napetost | Največja moč | Najmanjša moč
--- | --- | --- | ---
EU | 230 V | 2000 W | 100 W
FR | 230 V | 2000 W | 100 W
UK | 230 V | 1700 W | 100 W
CH | 230 V | 1100 W | 100 W
DK | 230 V | 1100 W | 100 W

A)

  Podatki o dovoljeni priključni moči priključenega električnega orodja (odvisno od države)