# Namestitev/odstranjevanje vrečke za odpad ali vrečke za prah (suho sesanje) (glejte slike D1–D2)

Za suho sesanje lahko vrečko za odpad (20) ali vrečko za prah (pribor) vstavite v zbiralnik (1). Na ta način je odstranjevanje prahu lažje.

##

- Odprite zapirala (7) in odstranite zgornji del sesalnika (6).

- Vrečko za odpad (20) namestite tako, da jo z odprtino za polnjenje navzgor vstavite v zbiralnik (1).
- Povlecite odprtino za polnjenje preko priključne prirobnice sesalnika v poglobljen del priključne prirobnice.
- Prepričajte se, da se vrečka za odpad (20) v celoti prilega notranjim stenam zbiralnika (1).
- Preostanek vrečke za odpad (20) namestite čez rob zbiralnika (1).

- Namestite zgornji del sesalnika (6) in zaprite zapirali (7).

##

- Odprite zapirala (7) in odstranite zgornji del sesalnika (6).

- Polno vrečko za prah (20) snemite tako, da jo povlečete z vpenjalnega obroča v smeri nazaj.
- Vrečko za prah (20) previdno odstranite iz posode (1) in pazite, da je ne poškodujete.
  Pri tem pazite, da z vrečko za prah ne podrsate ob vpenjalni obroč ali druge ostre predmete.
- Vrečko za prah zavežite (20) pod vstopno odprtino.

##

- Odprite zapirala (7) in odstranite zgornji del sesalnika (6).

- Polno vrečko za prah snemite s priključne prirobnice v smeri nazaj. Zaprite odprtino vrečke za prah s preklopom pokrova. Zaprto vrečko za prah odstranite iz zbiralnika (1).
- Novo vrečko za prah poveznite preko priključne prirobnice sesalnika. Prepričajte se, da se vrečka za prah po vsej dolžini prilega notranjim stenam zbiralnika (1).

- Namestite zgornji del sesalnika (6) in zaprite zapirali (7).