# التشغيل

- افصل القابس عن المقبس قبل صيانة الشافطة أو تنظيفها، وقبل تغيير أوضاع ضبط الجهاز أو الأجزاء الملحقة وقبل وضع الشافطة جانبًا. تساهم هذه الإجراءات الاحتياطية في منع التشغيل غير المقصود للشافطة.

احرص عند تشغيل الشافطة على كبح عجلات التوجيه (9) باستخدام مكابح عجلات التوجيه (10) لحماية الشافط من التحرك غير المقصود. قم بعمل اختبار وظيفي للعجلات (8) وعجلات التوجيه (9) مع الأرضية المعنية قبل التشغيل.

بدء التشغيل
الشفط الجاف
الشفط الرطب
وظيفة تنظيف الفلتر نصف الأوتوماتيكية