# Vedligeholdelse og ‌rengøring

- Træk stikket ud af stikkontakten, før du vedligeholder eller rengør støvsugeren, foretager indstillinger, skifter tilbehørsdele, eller stiller støvsugeren til opbevaring. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af støvsugeren.

- Støvsugeren og ventilationsåbningerne skal altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.

- Bær altid støvmaske i forbindelse med vedligeholdelse og rengøring af støvsugeren.

Hvis det er nødvendigt at erstatte tilslutningsledningen, skal dette arbejde udføres af Bosch eller på et autoriseret serviceværksted for Bosch el‑værktøj for at undgå farer.

For vedligeholdelse ved brugeren skal støvsugeren adskilles, rengøres og vedligeholdelse, for så vidt at dette kan gøres uden af udsætte vedligeholdelsespersonalet eller andre personer for fare. Før adskillelse bør støvsugeren rengøres for at forebygge eventuelle farer. Det rum, hvor støvsugeren adskilles, skal være godt udluftet. Brug personligt beskyttelsesudstyr under vedligeholdelsen. Efter vedligeholdelse bør vedligeholdelsesområdet rengøres.
Mindst en gang årligt skal producenten eller en instrueret person foretage en støvteknisk kontrol, f.eks. for beskadigelse af filteret, støvsugerens tæthed og kontrolanordningens funktion.
Ved støvsugere klasse L, der befandt sig et snavset miljø, bør den udvendige del samt alle maskindele rengøres eller behandles med tætningsmidler. Ved gennemførelse af vedligeholdelses- og reparationsarbejde skal man bortskaffe alle snavsede dele, der ikke kan rengøres tilfredsstillende. Sådanne dele skal bortskaffes i tætte poser i overensstemmelse med de gældende bestemmelser for fjernelse af denne type affald.

- Rengør støvsugerkabinettet en gang imellem med en fugtig klud.

##

Rengør af og til beholderen (1) indvendigt med et almindeligt, ikke skurende rengøringsmiddel, og lad den tørre.

##

Ved regelmæssig tømning af støvbeholderen og rengøring af filtrene sikres en optimal sugeydelse. Hvis sugeydelsen derefter ikke opnås, skal støvsugeren sendes til kundeservice.

### Udtagning/skift af filter (se billede G1–G2)

Udskift straks foldefilteret, hvis det er beskadiget.

- Åbn låsene (7), og tag sugeroverdelen (6) af.

- Drej filterholderen (27) til anslag i drejeretning , og tag filterholderen med foldefilteret (28) ud af støvsugeroverdelen (6).

- Træk det snavsede/beskadigede foldefilter (28) af filterholderen (27).
- Børst hovedfilterets (28) lameller med en blød børste.
  eller
  Udskift et beskadiget foldefilter (28).
- Sæt filterholderen (27) på det rengjorte/nye foldefilter (28).

- Sæt filterholderen (27) samen med foldefilteret (28) ind i støvsugeroverdelen, og drej filterholderen (27) til anslag i drejeretningen .

- Sæt støvsugeroverdelen (6) på, og luk låsene (7).

##

Rengør jævnligt svømmeren (29).

- Åbn låsene (7), og tag sugeroverdelen (6) af.

- Tag filterholderen (27) og foldefilteret (28) ud af støvsugeroverdelen (6).
- Træk foldefilteret (28) af filterholderen (27).
- Skyl svømmeren (29) med vand.
- Sæt filterholderen (27) med foldefilteret (28) i støvsugeroverdelen (6) igen.

- Sæt støvsugeroverdelen (6) på, og luk låsene (7).