# Caractéristiques ‌techniques

Aspirateur eau et poussière |  | GAS 20 L SFC
--- | --- | ---
Référence |  | ‎3 601 J7B 1..‎‎‎‎
Tension nominale | V | 220–240
Puissance absorbée nominale | W | 1 200
Fréquence | Hz | 50–60
Contenance (brute/nette) de la cuve | l | 19/15
Contenance nette (pour liquides) | l | 11,5
Volume du sac à ‌poussière | l | 7,5
Dépression maxiA)
Aspirateur | hPa | 202
Turbine | hPa | 215
Débit maxiA)
Aspirateur | l/s m³/s | 31,5 0,0315
Turbine | l/s m³/s | 62 0,062
Puissance d’aspiration maxi | W | 245
Surface active du filtre plissé | m² | 0,28
Classe de filtration |  | L
Poids suivant ‌EPTA‑Procedure 01:2014 | kg | 6,4
Classe de protection |  | /I
Indice de protection de l’aspirateur |  | IPX4
Indice de protection fiche secteur (Suisse) |  | IP55

A)

  mesurée avec tuyau d’aspiration de Ø 35 mm et de 3 m de longueur

Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension diffère de cette valeur et sur certaines versions destinées à certains pays.

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.

Mise en marche/arrêt automatiqueA)
| Tension nominale | Puissance maximale | Puissance minimale
--- | --- | --- | ---
UE | 230 V | 2 000 W | 100 W
FR | 230 V | 2 000 W | 100 W
UK | 230 V | 1 700 W | 100 W
CH | 230 V | 1 100 W | 100 W
DK | 230 V | 1 100 W | 100 W

A)

  Indication de la puissance maximale admissible de l’outil électroportatif raccordé (diffère selon les pays)