# Aspiración en húmedo

- No utilice la aspiradora para aspirar líquidos inflamables o explosivos, como gasolina, aceite, alcohol o disolventes. No aspire polvos calientes, ardientes o explosivos. No opere la aspiradora en ámbitos con riesgo de explosión. El material en polvo, los vapores o los líquidos pueden incendiarse o explotar.

- El aspirador no debe usarse como una bomba de agua. El aspirador está diseñado para absorber mezcla de aire y agua.

## Operaciones de trabajo antes de la aspiración en húmedo

- Abra los cierres (7) y retire la parte superior del aspirador (6).

- En caso necesario, retire el saco de eliminación de residuos (20) o la bolsa colectora de polvo.
- Vacíe el depósito (1) si es necesario.

- Coloque la parte superior del aspirador (6) y asegure los cierres (7).

## Aspiración de líquidos

- Conecte el aspirador.

El aspirador está equipado con un flotador. Si se alcanza la máxima altura de llenado, se detiene la aspiración.

- Desconecte el aspirador.

- Vacíe el depósito (1).

Tras la aspiración en húmedo para la prevención de crecimiento de moho:

- Retire la parte superior del aspirador (6), saque el filtro plisado (28) y deje secar bien todos los componentes.