# Mokro usisavanje

- Usisivačem ne usisavajte zapaljive ili eksplozivne tečnosti, na primer benzin, ulje, alkohol, rastvarače. Nemojte usisavati vruće, zapaljene ili eksplozivne čestice prašine. Usisivač nemojte koristiti u prostorijama u kojima postoji opasnost od eksplozije. Prašina, isparenja ili tečnosti se mogu zapaliti ili eksplodirati.

- Usisivač ne sme da se koristi kao pumpa za vodu. Usisivač je adekvatan za usisavanje vazduha i smeša sa vodom.

## Radni koraci pre mokrog usisavanja

- Otvorite zatvarače (7) i podignite gornji deo usisivača (6).

- Uklonite po potrebi džak za uklanjanje (20) ili kesu za prašinu.
- Po potrebi ispraznite rezervoar (1).

- Postavite gornji deo usisivača (6) i zatvorite zatvarače (7).

## Usisavanje tečnosti

- Uključite usisivač.

Usisivač je opremljen plovkom. Ukoliko je postignut maksimalni nivo napunjenosti, usisavanje se zaustavlja.

- Isključite usisivač.

- Ispraznite rezervoar (1).

Nakon mokrog usisavanja radi sprečavanja pojave buđi:

- Skinite gornji deo usisivača (6), skinite nabrani filter (28) i ostavite da se sve dobro osuši.