# Tõrgete kõrvaldamine

- Tõrke tekkimise korral (nt filtri purunemine) tuleb tolmuimeja kohe välja lülitada. Enne uuesti kasutamist tuleb tõrge kõrvaldada.

Probleem | Kõrvaldamine
--- | ---
Imiturbiin ei hakka tööle. | Kontrollige võrgukaablit, võrgupistikut, kaitsmeid, pistikupesa ja ujukit (29).
Vajutage lühidalt sisse-/väljalülitusnuppu (4) või lülitage pistikupessa ühendatud elektriline tööriist (3) sisse.
Imiturbiin lülitub välja. | Tühjendage mahuti (1).
Imiturbiin ei hakka pärast mahuti tühjendamist tööle. | Lülitage tolmuimeja välja ja oodake 5 sekundit, 5 sekundi pärast lülitage uuesti sisse.
Ujuki (29) puhastamine.
Imemisjõud väheneb. | Kõrvaldage imiotsaku, imitoru (21), imivooliku (17) või voldikfiltri (28) ummistused.
Vahetage jäätmekäitluskott (20) või tolmukott.
Asetage tolmuimeja ülaosa (6) õigesti kohale ja kinnitage sulgurid (7).
Vahetage voldikfilter (28).
Tolmu väljapihkumine imemisel | Kontrollige, kas voldikfilter (28) on õigesti paigaldatud.
Vahetage voldikfilter (28).
Väljalülitusautomaatika (märgimemisel) ei rakendu. | Ujuki (29) puhastamine.
Elektrit mittejuhtivate vedelike korral või vahu moodustumisel väljalülitusautomaatika ei tööta. Kontrollige pidevalt täitetaset.